　 焼却灰仮保管庫周辺での放射線量測定結果について

南部クリーンセンターで，大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ　地上1メートル

測定距離　仮保管庫から1メートル

測定機器　シンチレーション式サーベイメータ

　　　　　　クリアパルス㈱　A2700

【南部クリーンセンター】

　測定箇所



**⑤ 　 　①**

**②**

**④ 　　 ③**

**仮保管庫**

【南部クリーンセンター】

測定結果（μSv(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ)/時）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 12月1日  （金） | 0.066 | 0.071 | 0.066 | 0.071 | 0.070 |
| 12月6日  （水） | 0.072 | 0.080 | 0.078 | 0.069 | 0.085 |
| 12月13日  （水） | 0.053 | 0.066 | 0.071 | 0.069 | 0.085 |
| 12月20日  （水） | 0.054 | 0.079 | 0.065 | 0.083 | 0.090 |
| 12月27日  （水） | 0.074 | 0.063 | 0.052 | 0.073 | 0.090 |