**消防施設事前協議記録書**

**※太枠内を記入してください。記入後は案内図と土地利用計画図と共にメール送付願います。**

|  |  |
| --- | --- |
| 協議日時 | 　令和　　年　　月　　日（　　）　　　時　　分から |
| 来　庁　者 | 住　　所 |  |
| 事業所名 |  |
| 氏　　名 |  |
| 電話番号 |  |
| 計画の所在地 | 　柏市 |
| 計画概要 | 行為区分 | □開発行為　　□建築行為 |
| 敷地面積 | 　　　　　　㎡ | 用途地域 |  |
| 建物用途 |  | 建物階数 |  |
| 戸(区画)数 |  | 建物高さ | 　　　　　　ｍ |
| 消防水利 | 有効範囲 | 一の消防水利から半径(１００・１２０)ｍです。 |
| 消火栓 | 全部包含 | 　　　栓 | 一部包含 | 　　　栓 | 無水利区域有 ・ 無 |
| 防火水槽 | 全部包含 | 　　　基 | 一部包含 | 　　　基 |
| 留意事項 | １　水利基準では包含していますが，道路事情等により，計画　地までの実測距離が遠く，消火活動困難が予想されます。２　火災発生時には，消防車が多数出場するため，その区域の　消火栓は水量不足が予想されます。（付近に公設防火水槽が　ないため）３　地震発生時には，消火栓の使用ができなくなる可能性があ　ります。 |
| 結　　果 | １　防火水槽(　　㎥以上)　　基以上の設置が必要です。２　消火栓　　　栓の設置が必要です。３　防火水槽(　　　㎥以上)　　　基又は消火栓　　　栓の設置が必要です。４　既設の消防水利で対応可能です。 |
| 消防活動空地 | 進入路 | １　進入可能　　　２　進入不可　　　３　要調査 |
| 電線等 | １　障害有　　　　２　障害無　　　　３　要調査 |
| 耐　圧 | ｔ＝２５以上 | 空　地 | ６ｍ×１２ｍ |
| 結　果 | １　(消防活動空地・進入路)の確保が必要です。２　梯子架てい位置の障害物により支障があります。３　計画地の現況を調査し，再協議願います。 |
| その他の記録 | □ の設置位置については警防課と別途協議願います。 |
|  |

※本日の協議担当者は，警防課　[　　]です。

次回の来庁時は，事前に協議日時を調整し，本記録書を持参してください。

柏市消防局　警防課　〒２７７－０８２７　柏市松葉町７－１６－７

電話：04－7133－0117(直通)　ＦＡＸ：04－7133－4000

**ﾒｰﾙ ：keibo1@city.kashiwa.chiba.jp**